**Ref.: W70.GIS.017/14.**

México, D.F., a 18 de febrero de 2014.

|  |
| --- |
| **A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA NO. 700-14-0046-1** |

Nos referimos a la Invitación Nacional a cuando menos tres personas en Materia de Obra Inmobiliaria **No. 700-14-0046-1**, según comunicación de fecha 6 de febrero de 2014, relativa a la **adaptación de oficinas en los inmuebles ubicados en Av. 5 de Mayo Núms, 6, 20 y Gante No. 20, todos en la Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en México, Distrito Federal**, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su realización.

Sobre el particular, se hace constar que se recibió una solicitud de aclaración de dudas a través de correo electrónico a la dirección **fmartire@banxico.org.mx**, en la fecha y el horario establecidos en el numeral 3 de la citada invitación, por parte de la empresa **Taga Conservación y Mantenimiento, S.A. de C.V.**, cuya respuesta se da a conocer a continuación:

“EN LOS CONCEPTOS 35 DEL SEXTO PISO DE CONDESA Y 72 DEL TERCER PISO DE CONDESA, RESPECTIVAMENTE DICE:

SALIDA CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: CANALIZACIÓN CONDUIT PG DE 25 MM DE DIÁMETRO INTERIOR CON GUÍA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20 POR PLAFÓN, MUROS, CANCECERÍA, LAMBRINES Y/O PISO, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS DE 19 MM., TAPAS PARA CAJAS CUADRADAS, SOPORTERÍA TIPO OMEGA PARA TUBO DE 19 MM, ACOPLAMIENTOS, CAMBIOS DE DIRECCIÓN, DISTANCIA PROMEDIO DE 30.0 MT PASOS EN LOSAS DE CONCRETO Y RANURADO DE LOSA PARA RECIBIR CAJAS REGISTRO, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1x20 A. POR CADA SALIDA, ACARREOS, ENCOSTALADO DE ESCOMBRO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.”

**PREGUNTA: “**¿ES CORRECTO CONSIDERAR CAJAS CUADRADAS DE 19 MM Y SOPORTERÍA PARA TUBO DE 19 MM.? O ¿SE DEBERÁ CONSIDERAR CAJAS CUADRADAS Y SOPORTERÍA

PARA TUBERÍA DE 25 MM?”

**RESPUESTA:** Para ambos conceptos deberán considerar la instalación de cajas cuadradas de 25 mm. y soportería tipo omega para tubo de 25 mm.

**PREGUNTA: “**POR OTRO LADO ¿ES CORRECTO CONSIDERAR EL INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO

POR CADA SALIDA O SE ELIMINA?”

**RESPUESTA:** Para ambos conceptos deberán eliminar el suministro del interruptor termomagnético de 1x20 A. por cada salida.

De acuerdo con lo señalado en el último párrafo del numeral 4 de la carta Invitación, las citadas aclaraciones, forman parte de la propia invitación y deberán ser consideradas en la elaboración de su proposición.

Para concluir y según lo establecido en el citado numeral 4, se informa que el Banco de México no realiza modificaciones a la invitación de referencia.

Atentamente,

**BANCO DE MÉXICO**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ**  **GERENTE DE INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. GREGORIO RAMÍREZ DÍAZ**  **SUBGERENTE DE OPERACIÓN DE INMUEBLES** |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 Bis. del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas